**Fixační klec pro skot 3v1**

Tato fixační klec je univerzální řešení pro veterinární zákroky, ošetření paznehtů a třídění zvířat. Nabízí bezpečnostní prvky pro maximální ochranu zvířat i obsluhy.

**Hlavní vlastnosti:**

* **Posuvné dveře** s hladkým chodem
* **Možnost otevření celého boku** nebo částí na obou stranách
* **Ovládací páka fixačního čela** s jemným pozicováním
* **Koš na hlavu** s variabilním otevíráním pro bezpečný přístup
* **Úchyty a řetízky** pro připojení k naháněcí uličce
* **Možnost zmenšení prostoru** pomocí tyče se zarážkou
* **Použití s ližinovou váhou**
* **Horní příčky** znemožňující vyskočení zvířete
* **Sejmutí ovládacího kola** pro lepší manipulaci s podbřišním pásem

**Rozměry a hmotnost:**

| **Parametr** | **Hodnota** |
| --- | --- |
| **Hmotnost** | 750 kg |
| **Vnitřní šířka** | 790 mm |
| **Vnitřní délka** | 1950 mm |
| **Vnitřní výška** | 1750 mm |
| **Vnější délka vč. koše** | 3070 mm |
| **Vnější délka bez koše** | 2430 mm |
| **Vnější výška** | 2100 mm |

**Možné využití:**

✔ Očkování ✔ Odběr DNA ✔ Odběr krve ✔ Kontrola a doplnění ušních známek, nosních kruhů a mulcových zábran ✔ Pomoc při porodech ✔ Císařský řez ✔ Zjišťování březosti ✔ Oddojení mléka ✔ Napájení telat ✔ Ošetření vemene ✔ Ošetření paznehtů

### ****Návod na použití fixační klece 3v1****

1. **Umístění klece:**
   * Postavte fixační klec na rovnou plochu s dostatečným manipulačním prostorem, aby nepřekážela provozu ve chlévě nebo jinde.
2. **Příprava klece:**
   * Ujistěte se, že boční dveře jsou zavřené a záchytný koš před krčním rámem je také uzavřen.
   * Zadní vchod musí být otevřen.
   * Krční rám musí být úplně otevřen a ovládán pákou na boku klece. **Západka zabraňující zpětnému otevření krčního rámu musí být dole!**
3. **Fixace zvířete:**
   * Zvíře klidně nažeňte do klece a zavřete krční rám.
   * Pomocí zdvihacího popruhu pod hrudí a dvou řetězů, uchycených na háčcích na horní otočné trubce, připevněte zvíře tak, aby se lépe manipulovalo s končetinami. **Zvíře nezvedejte, pouze fixujte.**
   * Po fixaci zavřete boční dveře a zajistěte řetízkem nebo západkou.
4. **Bezpečnostní kontrola:**
   * **Vždy povolte krční rám a zkontrolujte, jak zvíře dýchá!**
   * Po bezpečném upevnění lze otevřít boční dveře, pokud je zajištěna západka.
5. **Manipulace s končetinami:**
   * Vyjměte nohu na podpěru a zajistěte ji řetězem do úchytky.
   * Pánevní končetinu zvedejte pomocí samostatného navíjecího zařízení a lana s háčkem, které prochází očkem ve sklopném rámu nad spěnkou.
   * Ovládacím kolem zvedejte nohu maximálně do výšky **90°**.
   * Po dokončení zákroku uvolněte nohu a vyměňte ji za druhou.
6. **Uvolnění zvířete:**
   * Uvolněte řetězy a podbřišní popruh naráz a pomalu, aby si zvíře mohlo v klidu stoupnout.
   * **Nikdy nevkládejte ruce do roztáčejících se kol při povolování západek!**
7. **Další možnosti použití:**
   * Převěšování ušních známek
   * Veterinární zákroky
   * Napájení telat (lehké přizvednutí zadní nohy)
   * Další běžná manipulace se skotem

### ****Prohlášení o shodě****

Klec je konstruována na **ruční ovládání** a nevyžaduje žádnou energii.